## 第五章 采购需求

**说明：**

1、供应商应对相关证明文件、设备参数的真实性负责，不得提供虚假材料、虚构设备参数谋取成交。否则必须承担相应法律责任，已骗取成交的取消成交资格，对采购人造成经济损失的，赔偿相应经济损失。

2、本一览表中的各项技术参数和规格要求如出现引用某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用。供应商可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的产品投标，同时填写技术规格偏离表。

3、凡在“技术参数和规格要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，供应商应在投标报价表中将其标配参数详细列明。

**注：报价应为人民币含税价，本包为整体投标、整体成交，不允许漏项或拆分。报价需包含设备采购、运输、保险、管理费、税费、安装调试费、出差费等项目实施过程中所需要的一切费用。产品交货时如发现虚假应标，供应商将无条件按产品需求参数更换设备。**

**一、采购清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购项目名称** | **采购项目详细情况说明** | **数量** | **计量单位** |
| 1 | 灭火弹 | 重量1.2kg/发，方形，灭火粉覆盖半径为6—7米，保质期2年，干粉抛洒面积不少于20平方米，延时3.5—4.5秒，安全距离15米以上。 | 3000 | 发 |
| 2 | 风力灭火机 | 灭火机最大风量：1740m³/h;最大风速：92.2m/s，发动机排气量：75.69cm³；点火方式：电子点火；启动方式：反冲式；燃料器容量：2.3L；自重：10.2kg。 | 50 | 台 |
| 3 | 动力喷水灭火机 | 1、移动方式：背负式四冲程；2、净重8.8Kg；水箱容积约20L；4、最大流量（L/min）≥7:5、使用压力(Mpa）0-4；6、配套动力：135F汽油机；7、使用燃油：汽油；8、有效射程（m）≥8；9、配套动力标定功率/转速KW/r/min：0.6Kw/7000；10、最高压力：4Mpa；11、整机外形尺寸435㎜×350㎜×550㎜ | 50 | 台 |
| 4 | 扑火阻燃服 | 执行GB13640B标准，阻燃性能不低于LD58—94三级，选用高度21只纱纯棉帆布，经阻燃处理，抗磨强度好。 | 100 | 套 |
| 5 | 巡山马甲 | 桔红面材料为阻燃面料，印“巡山护林”，迷彩面印“森林巡查”字样。 | 1000 | 套 |